Република Србија

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

Општинска управа

**-Комисија за јавну набавку-**

Број: 404-48/2019-04

05.09.2019. године

Војводе Мишића 45

Љ у б о в и ј а

 На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за за јавну набавку радова на унапређењу енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ Доња Оровица, општина Љубовија, редни број ЈН 45/2019, објављује

**ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1**

Број: 404-48/2019-04 од 14.08.2019. године

 У року предвиђеном за подношење понуда, Комисија за јавну набавку извршила је измену Конкурсне документације за јавну набавку радова на унапређењу енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ Доња Оровица, општина Љубовија, редни број ЈН 45/2019 на следећи начин:

У оквиру  1. Предмер и предрачун радова, реконструкција отклањање последица пожара, на страни 46/66, позиција VI Подополагачки радови под бр. 1 мења се ширина и дебљина Винфлекс траке и гласи:

 **„Ширина траке 3,0 м дебљина 3 мм“**

 На основу извршене Измене Конкурсне документације потребно је продужити рок за достављање понуда.

**Прилог:** измењене стране Конкурсне документације

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

**ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА**

Objekat : Zgrada Osnovnog obrazovanja KO D.Orovica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **VI PODOPOLAGAČKI RADOVI-** |  |  |
| 1 | Nabavka i postavljanje poda od Vinflex traka homogene |  |  |
|  | podne obloge.Širina traka je 3,0m,debljine 3mm. |  |  |
|  | Podloga mora biti čista,fino perdašena i suva. |  |  |
|  | Podlogu dobro očistiti,naneti masu za izravnaje i fino je |  |  |
|  | obrusiti.Vinflex trake pre ugradnje razvititi i ostaviti |  |  |
|  | da stoje 24 časa na temperaturi iznad 15 stepeni. |  |  |
|  | a zatim zalepiti didisperzionim lepkom. |  |  |
|  | Trake postaviti u pravcu izvora svetlosti |  |  |
|  | a ugradnju raditi ukrajanjem,postupkom |  |  |
|  | duplog sečenja.Spojnice zavariti toplim vazduhom |  |  |
|  | pomoću mekih PVC elektroda. |  |  |
|  | Odmah po ugradnji podlogu očistiti i premazati emulzijom |  |  |
|  | za zaštitu.U cenu ulaziiobodna lajsna Obracun po m2 |  |  |
|  | m2 | 262,00 |  |
|  | **UKUPNO** | **DIN**  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | **REKAPITULACIJA** |  |  |
|  | **I PRIPREMNI RADOVI I RADOVI NA DEMONTAŽI** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **II BETONSKI RADOVI** |  |  |
|  | **III STOLARSKI RADOVI** |  |  |
|  | **IV IZOLATERSKI RADOVI** |  |  |
|  | **V MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **VI PODOPOLAGAČKI RADOVI-** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **UKUPNO BEZ PDV-a**  |   **UKUPNO** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **UKUPNO SA PDV-om** |  **UKUPNO**  |

46/66