Република Србија

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

**-Општинска управа-**

**-Комисија за јавну набавку-**

Број: 404-58/2017-04

06.11.2017. године

Војводе Мишића 45

Љ у б о в и ј а

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДМЕТ**: Одговор Комисије за јавну набавку бр. 1

Комисији за јавну набавку радова на реконструкцији зграде Општине по Пројекту унапређења енергетске ефикасности, редни број ЈН 29/2017, дана 06.11.2017. године, упућена су следећа питања, односно захтев за појашњењима конкурсне документације:

**Питање бр. 1:** „Из шема столарије које смо добили приликом увида у пројектну документацију нису назначена крила која се отварају и који је начин отварања.“

**Одговор:** У вези ПЗИ (Пројекта за извођење) – Општина Љубовија - Реконструкција термичког омотача и шема ПВЦ :

1. Могуће је на POS I i IA – četvorokrilni prozor na kancelarijama - dva srednja krila da se otvaraju vertikalno i na ventus, a krajnja krila ostaviti fiksna
2. POS II – Trokrilni prozor na kacelarijama – srednje krilo se otvara oko vertikalne ose i na ventus, a krajnja krila fiksna
3. POS VI – Stepenišni svetlarnik – srednja krila se mogu otvarati vertikalno i na ventus, a krajnja krila - fiksna

Ostale POS raditi kao u opisu šema

**Питање бр. 2:** У делу Предмер и предрачун радова на електроинсталацијама зграде општине Љубовија, под ставком 4. „Фреквентни регулатор VLT Micro Drive FC 51“ није назначена јачина самог регулатора, које јачине је регулатор?“

**Одговор**: Јачина фреквентног регулатора је 0,37 kw.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА**